## Veileder for salg av nyttårsfyrverkeri.

Etterfølgende er et utdrag av *forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff* og forenklet framstilt. For mer inngående opplysninger vises det til forskriften og veiledning til forskrift.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Spørsmål** | **Formelle krav** | **§** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Søknaden** |  |  |
| 1.1 | Hvor sendes søknad om tillatelse for salg av fyrverkeri? | Søknad sendes:  Brønnøy brann og redning  Rådhuset  8905 Brønnøysund  Gjelder kommunene; Brønnøy, Vega og Vevelstad | 9-2 |
| 1.2 | Søknadsfrist? | Søknaden må være mottatt før 1. mai. | 9-2 |
| 1.3 | Hvem kan få tillatelse? | Virksomhet som driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted og som kan framlegge firmaattest fra Foretaksregistret.  Tillatelsen gis til virksomheten slik den framstår i firmaattesten. | 9-3 |
| 1.4 | Hvordan fremstilles en søknad?  Hva skal fremgå i søknaden? | Ingen formkrav eller krav til bruk av skjema.  Den som søker skal gi tilsynsmyndigheten de opplysninger samt framlegge dokumentasjon og risikoanalyser, som er nødvendig for å vurdere om tillatelse skal gis.  Dokumentasjonskrav fremgår av egen tabell:  *Vedlegg til søknad* | 2-11 |
| 1.5 | Hva er søkers forpliktelser? | Skal sørge for at håndteringen av pyroteknisk vare til enhver tid | 2-1 |
|  |  | foregår på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. |  |
|  |  | Skal sørge for å utpeke en kompetent person, og ved behov også | 2-1 |
|  |  | stedfortreder, som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig |  |
|  |  | og på lovlig måte (dvs teknisk riktig og i henhold til opplysninger |  |
|  |  | gitt søknad, betingelser i tillatelse, i henhold til egen internkontroll |  |
|  |  | og etter forskrifter). |  |
|  |  | Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen eller leder i | 2-1 |
|  |  | virksomheten – eller en annen ansatt. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Kompetanse og personell** |  |  |
| 2.1 | Krav til utpekt person? | Skal være ansatt i virksomheten og ha gyldig kompetansebevis | 9-3 |
|  |  | (dvs bestått og gyldig kurs/opplæring i regi av |  |
|  |  | Brannvernforeningen). |  |
|  |  | Utpekt person må være minst 18 år. | 9-6 |
|  |  | Ved behov skal det også utpekes stedfortreder(e), hvor det stilles | 2-1 |
|  |  | tilsvarende personkrav. |  |
|  |  | Særskilt utpekt person, eller dens stedfortreder, må være fysisk til | 9-4 |
|  |  | stede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget pågår.  Utpekt person skal ha god vandel og kunne framlegge politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd. Brønnøy brann og redning krever vanligvis ikke slik dokumentasjon framlagt ved behandling av søknad om salg av fyrverkeri. | 2-1 |
| 2.2 | Krav til de som betjener salget? | Opplært person over 18 år.  Opplæring kan være gitt av den særskilt utpekte person. | 9-6  9-6 |
| **3.** | **Oppbevaring** |  |  |
| 3.1 | Hvor mye kan jeg lagre? | Det kan maksimalt oppbevares 100kg netto eksplosiv vare i | 9-5 |
|  |  | handelslokalet i åpningstiden og 10kg utenom åpningstid. |  |
|  |  | Det kan maksimalt lagres 100kg netto eksplosiv vare i særskilt | 9-5 |
|  |  | rom. |  |
|  |  | Sum oppbevaring i særskilt rom og handelslokale skal aldri | 9-5 |
|  |  | overstige 100kg netto eksplosiv vare. |  |
|  |  | Utenom åpningstiden og i salgsperioden kan det oppbevares maks |  |
|  |  | 10kg i salgslokalet. |  |
|  |  | Det kan lagres opptil 250kg netto eksplosiv vare pr utendørs |  |
|  |  | container. |  |
|  |  | Søknad om oppbevaring opp til og med 500kg netto eksplosiv | 7-1 |
|  |  | vare behandles av Brønnøy brann og redning. For mengder utover dette må det |  |
|  |  | søkes sentralt til DSB. |  |
|  |  | Nettovekt eksplosiv vare (NEI) skal stå på ytteremballasjen. | 2-8 |
| 3.2 | Krav til særskilt rom? | Skal ligge i tilknytning til handelslokalet. | 9-5 |
|  |  | Vegger, tak og gulv må tilsvare minst EI-60 med minimum | 9-5 |
|  |  | begrenset brennbart materiale (dvs kunne stå imot brann i 60 |  |
|  |  | minutter og være utført av ubrennbart eller begrenset brennbart |  |
|  |  | materiale). |  |
|  |  | Krav til dør er EI-60C (dvs selvlukkende dør med minst 60 | 9-5 |
|  |  | minutters brannmotstand). |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Krav til container? | Container skal kunne stå imot innbrudd i 10 minutter og være utstyrt med innbruddsalarm.  I tillegg er det en rekke andre krav til for å ha en tilpasset container, som utlufting, merking, innvendig kledning i kryssfiner, påmontert standard NOR-kobling for brannvesenets slanger m.m. I praksis leveres tilpassede containere til forhandlere via fyrverkerileverandør.  Containere i tilknytning til utendørs salg skal i tillegg være påkoblet minimum 10m med brannslange. | 7-4 |
| 3.4 | Plassering av godkjent | På utsiden av handelslokalet. | 9-5 |
|  | container? |  |  |
|  |  | Minsteavstand til bolig er 25m. | 7-3 |
|  |  | Avstand til bensinstasjon skal være minst 25m. | 9-4 |
|  |  | Container kan plasseres inntil 1m fra vegg til handelslokalet |  |
|  |  | dersom veggen har brannklasse EI60 eller bedre. |  |
|  |  | Avstand til nærmeste vindu eller ventilasjonsåpning må ikke være |  |
|  |  | under 4m. |  |
|  |  | Avstand til kjøretøy eller brennbart opplag skal ikke være under |  |
|  |  | 10m. |  |
| 3.5 | I hvilket tidsrom kan jeg lagre? | Lagring i forbindelse med fyrverkerihandel begrenses til perioden  1. desember til 31. januar. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Krav til handelslokale** |  |  |
| 4.1 | Hvordan skal salget skje? | Over disk og av betjening. | 9-4 |
| 4.2 | Krav til handelslokalet | Handelslokalet må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende tekniske | 9-5 |
|  |  | krav etter Plan- og bygningsloven. |  |
|  |  | Det skal ikke være boenheter i samme bygg som det skjer | 9-5 |
|  |  | utlevering og oppbevaring av fyrverkeri. |  |
|  |  | Det skal være forskriftsmessige rømningsveier direkte ut til det fri.  Dette betyr at salget ikke kan foregå i forbindelse med hovedinngang eller rømningsveier | 9-5  9-4 |
|  |  | Det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen | 9-5 |
|  |  | ild. |  |
|  |  | Slokkeutstyr skal være tilgjengelig. | 2-10 |
| **5** | **Annet** |  |  |
| 5.1 | Når er salgsperioden? | Tidsrommet 27.12 til 31.12 | 9-4 |
| 5.2 | Hvor gjelder handelstillatelsen? | Tillatelse til handel gis bare fra et bestemt forretningssted. | 9-1 |
| 5.3 | Hva er aldersgrensen for kjøp | For vanlig nyttårsfyrverkeri er aldersgrensen 18 år (16 år for | 2-5 |
|  | av fyrverkeri? | fyrverkeri klasse 1b og ingen aldersbestemmelser for klasse 1a). |  |
|  |  | Raketter og fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er ikke | 2-10 |
|  |  | tillatt. |  |
| 5.4 | Veiledning til kjøper/forbruker | Selger skal gi opplysninger/veiledning om bruk. Bruksanvisning. | 2-8 |
| 5.5 | Tillatelsens varighet? | Inntil videre eller etter særskilt fastsatt tidsavgrensning. | 2-12 |
|  |  | I tillatelsen er det gjerne fastsatt betingelser eller forutsetninger for |  |
|  |  | tillatelsen. Tillatelsen er ikke gyldig uten at disse er oppfylt. |  |
|  |  | Opphør og tilbakekalling av tillatelse kan skje under gitte | 2-12 |
|  |  | forutsetninger. |  |
| 5.6 | Krav til risikovurdering | Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og vurdere risiko. Det skal utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. | 2-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Hvilket regelverk gjelder? | *Brann- og eksplosjonsvernloven* med avledet *Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff* av 26.juni 2002.  I tillegg er det i årenes løp utgitt diverse veiledninger til forskriften, men disse må sees i sammenheng med hverandre, med tidligere forskriftsrevisjoner og gjeldende forskrift. Gjeldende forskrift trådde i kraft 1.7.2010.  *Internkontrollforskriften* av 6.desember 1996. Her er det stilt krav til skriftlig dokumentasjon av sikkerheten, se tabellen i forskriftens § 5.  § 5. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vedlegg til søknad** |  |
| 1 | Firmaattest fra Foretaksregistret. |  |
| 2 | Kompetansebevis for utpekt person. |  |
| 3 | Dokumentasjon på at handelslokalet og eventuelt særskilt rom for oppbevaring fyller de tekniske krav. Herunder:   * at bygget ikke inneholder boenheter * tilfredsstiller gjeldende tekniske krav etter Plan- og bygningsloven – herunder dagens krav til varsling og ledesystem * har forskriftsmessige rømningsveier direkte til det fri (riktig antall, avstand/rømningslengde og bredde/kapasitet) * at lagerrom i tilknytning til handelslokalet har brannklassifisering minst EI60 (bygd av ubrennbart eller begrenset brennbart materiale) og har EI-60C-dør (selvlukkende). |  |
| 4 | Erklæring fra søker om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerhet og som dokumenterer sikkerhet. Herunder at det er utført risikoanalyse med planer/tiltak. |  |
| 5 | Situasjonskart i målestokk vedlegges for containeroppbevaring. Aktuelle sikkerhetsavstander påføres (sikringsfelt for containerlagring). |  |